EyeBot MK3のヒューズ
---------------------

ヒューズ(F1)は、メインボード最上部にある電源スイッチ(SW1)の上にあり、
３〜４アンペアのものが使用できます。電池が正しく接続されていない場合
にメインボードを保護するためにヒューズがとびます。ヒューズがとんだと
きには、ダイオードD2 (ヒューズ上方)がショートしていないか確認してく
ださい。D2は3アンペアの高速回復ダイオード（FRD）です。

交換用部品番号
  3Aフューズ 部品番号 FEC 975-321
 [必要ならば： ダイオード RS3B 部品番号 FEC 547-098]


注意：
すべての３〜４アンペアの高速ヒューズが交換品として使用できます。ヒュー
ズの代わりに電線を使用しないでください。極性を間違えたり高電流が流れた
ときにコントローラーを保護できません。

ハードウェアーのバージョン3.12以降は、ヒューズを自己復帰スイッチ（例えば、
 Farnell 131-724）に置き換えられています。もしも大電流が流れた場合には、
スイッチが電源を遮断します。約５分後にスイッチは通常の状態に復帰します。
ヒューズを交換する必要はありません。

------------
Braunl, 2001

