EyeBot MK3 の特徴:
--------------------

主な特徴:
- 25MHz 32bit コントローラー (モトローラ 68332)
- 1MB RAM
- 512KB ROM (システム + ユーザープログラム!)
- 1 パラレルポート
- 2 シリアルポート
- 8 デジタル入力
- 8 デジタル出力
- 8 アナログ入力
- 単一基板、EyeBotの旧バージョンとほぼ同じ寸法
- カラーおよびグレースケールカメラインターフェース
- 大型グラフィックスLCD画面 (128x64画素)
- 4 入力ボタン
- リセットボタン、電源スイッチ
- 音声出力用スピーカー
- 音声入力用マイク
- バッテリー容量計

以前のバージョンからの拡張:
- 2つのDCモータードライバーの装備
- バックグランドデバッガーBDM回路の装備
- "プラグアンドプレイ" コネクター、DCモーター、センサー、カメラ、シリアルポート、
  6 赤外線センサー、2 バンパーセンサー、6 アナログ入力
- 特別なダウンロードケーブルが不要: 9ピン RS232延長ケーブル
- 無線通信システムの装備

アクチュエーターとセンサーのコネクター:
- デジタルカメラ
- 2 エンコーダー付きDCモーター
- 12 サーボモーター
- 6 赤外線センサー (または 6 デジタル入力)
- 2 バンパー (または 2 デジタル入力)
- 6 アナログ入力

オプション:
- 無線通信モジュール

