Es koennen auch einige der aelteren QuickCam-Kameramodelle
von Connectix/Logitech verwendet werden:

 - QuickCam Greyscale Camera for Windows (parallel port)
 - QuickCam Color V2 Camera for Windows (parallel port)
 - Neuere Kameras koennen nicht verwendet werden, da
   Connectix/Logitec nicht bereit ist, die Kameraspezifikationen
   zu veroeffentlichen.
 - Um eine QuickCam zu verbinden steckt man das Kamerakabel in
   den Parallel-Port des EyeBots. QuickCams haben zur
   Stromversorgung ein Kabel mit nur einem Pin mit PC-Keyboard-Stecker
   Dieses Kabel muss abgeschnitten werden und mit dem Power-Pin
   auf der Oberseite des EyeBot verbunden werden.

