OUTPUT_FORMAT("coff-m68k")
OUTPUT_ARCH(m68k)
SEARCH_DIR(.)

MEMORY
{
  ram     : ORIGIN = 0xc1c000,  LENGTH = 16K
}


/*
 * stick everything in ram (of course)
 */
SECTIONS
{
   .data :
  {
    *(.data)
    _edata = .;
  } > ram

  .bss SIZEOF(.data) + ADDR(.data) :
  {
    __bss_start = ALIGN(0x8);
    *(.bss)
    *(COMMON)
    _end = ALIGN(0x8);
    __end = ALIGN(0x8);
  } > ram
	
   .text :
   {
     *(.text)
   } > ram
}
